
	AEOLUS: Instructions de construction de maquette
Imprimez la page des pièces Aeolus sur une feuille de papier épais de format A4.
Vous aurez besoin de ciseaux, d'un cutter, d'une règle et de la colle.



A – Corps du satellite 
Découper le corps du satellite.
Couper le long des deux fentes rouges à l'aide du cutter.
Marquer les lignes de pliage du corps et des rabats avec le côté non tranchant des ciseaux, le long d'une règle.
Replier les rabats vers le bas.
B - Instrument
Découper l'instrument. Ne pas découper les onglets.
Rouler pour faire un cylindre. B-2 vient sur B-1.
Marquer la ligne de pliage des rabats.
Découper les onglets.
Coller le rabat B-1 derrière B-2.
Replier les rabats vers l'intérieur.
C - Miroir
Découper le miroir
Coller le miroir au fond de l'instrument, la flèche rouge en face de la flèche rouge.
B - Instrument
Coller l'instrument sur le corps du satellite en A-4, la flèche rouge en face de la flèche rouge.
D - Cylindre interface
Découper le cylindre interface. Ne pas découper les onglets.
Rouler pour faire un cylindre. D-2 vient sur D-1.
Marquer la ligne de pliage des rabats.
Découper les onglets.
Coller D-2 sur D-1.
Pliez les rabats vers l'intérieur.
E - Poutres de réservoir
Découper les poutres de réservoir.
Coller à l'intérieur du cylindre interface.
D - Cylindre interface
Coller le cylindre interface au corps du satellite, en A-5, avec les lignes alignées.
A - Corps du satellite
Plier les 6 faces selon les plis marqués pour faire une boîte.
Coller d'abord le rabat A-1 à l'intérieur du corps.
Puis coller les rabats A-2 (pas A-3 !) à l'intérieur du corps.
F & G - Panneaux solaires
Découpez les panneaux solaires, en suivant les lignes pointillées.
Coller le panneau solaire F sur panneau solaire G, flèche rouge au-dessus de la flèche rouge, flèche verte au-dessus de la flèche verte, les faces bleues toutes deux au-dessus.
Faire glisser le panneau solaire dans les deux fentes qui ont été coupées dans le corps du satellite, avec la face bleue vers le cylindre interface D et la face blanche vers l'instrument B.
A - Corps du satellite
Fermer le corps du satellite.
Coller les rabats A-3 à l'intérieur du corps du satellite.
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Construis ton propre satellite!
Maquette Aeolus
En savoir plus
Aeolus, le satellite de surveillance des vents de l’ESA
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